n POP（5 号機）のプラテンローラーの交換時期です（3035-0041）【台紙レス】

エラー内容 | プラテンローラーの交換時期
詳細 | 【調整：プリンタ（台紙レス）】画面内のプラテン走行距離（ラベル送り×2）の「交換目安距離」よりも走行距離が長くなった場合に表示されるエラー。 「OK」ボタンを押す事で、通常生産は続行可能。
解除方法 | 「OK」ボタンを押す。
ユーザー処置 | イシダサービスに連絡する。
サービス処置 | カッタユニットを交換する。
関連個所 | メイン基板、カッタ部
備考 | 器物の電源ON時のみ表示するエラー。 プラテンローラー交換後、走行距離をクリアする事でエラー画面は表示されなくなる。クリアしないと、電源ON時に毎回表示される。 また、「プラテンローラー交換メッセージ：表示する」設定時のみエラー画面が表示される。 サブエラー「0041」は、POP（5号機）用