Error Number | Error Content
Normal | P Type | JW Type
703,803 |  | 703,803,1003 | Printer * has problem
704,804 |  | 704,804,1004 | Printer * has problem
707,807 |  | 707,807,1007 | Printer * is not initialized
710,810 |  | 710,810,1010 | No label for printer * (0001)
710,810 |  | 1010 | No label for printer * (0002)
711,811 |  | 711,811,1011 | Label size error for printer * (0001)
711,811 |  | 1011 | Label size error for printer * (0002)
713,813 |  | 713,813,1013 | Too many characters on format for printer *
715,815 |  | 715,815,1015 | Thermal head is worn out for printer * (0001)
715,815 |  | 715,815,1015 | Thermal head is worn out for printer * (0002)
715,815 |  | 715,815,1015 | Thermal head is worn out for printer * (0003)
716,816 |  | 716,816,1016 | Thermal head for printer * up (0001)
716,816 |  | 1016 | Thermal head for printer * up (0002)
717,817 | 717,817,1917 | 717,817,1017 | Control board for printer * is failed
|  | 1068 | Cutter cover is not set
|  | 1069 | Cutter error
|  | 1070 | Label is jammed at cutter unit
|  | 1088 | Cutter original position error
| 1967 |  | POP printer cover is not set