■ 生産準備が完了していません（3040）

エラー内容 | 生産準備が完了していません。
詳細 | スリープモード解除後、ヒータ温度が設定温度の±10℃以内にない状態（ガイド表示：青色、赤色表示）で計量皿に商品をのせ、生産すると表示する。 ※値付、DP モードでは表示しない。
解除方法 | [OK]ボタン又は[キャンセル]ボタンを押す。 ※次回スリープモード実施後、再度エラー画面を表示する。
ユーザー処置 | 次の生産開始時も温度チェックを実施する場合は、[OK]ボタンを押す。ヒータ温度表示が「緑色」に変更されるまで生産を待つ。 次の生産時以降は温度チェックを実施しない場合は、[キャンセル]ボタンを押す。
サービス処置 | ヒータ温度表示を確認する。スリープモードの設定を確認する。
関連個所 | メイン基板
備考 | 【設定：生産処理（スリープ）】画面にて、「ヒータ温度エラー表示：する」設定時のみ表示する。 「しない」設定時は、エラー画面を表示しない。