- No.100s[System-related Error]
- No.200s[Memory-related Error]
- No.300s[Precheck-related Error]
- No.400s, 500s[Wrapper-related Error]
- No.600s[Applicator-related Error]
- No.700s, 800s, 1000s, 1900s[Printer-related Error]
- No.1500s[Detector-related Error]
- No.1600s[Scale-related Error]
- No.1800s,4200s[Dialog Selection-related Error]

■ ディレクトリの設定を確認して下さい（2003）

エラー内容 | 送受信先のフォルダが見つからない。
詳細 | ＜原因＞ マスタ送受信時、設定モードの「送信フォルダ（送信時）／受信フォルダ（受信時）」で指定したフォルダが見つからない。 ＜サブエラー番号＞ 0000：ホストコンピュータアクセス時 0001：USB メモリアクセス時
解除方法 | [再試行]ボタン、[了解]ボタン
ユーザー処置 |
サービス処置 |
関連個所 |
備考 | ※電源 ON 時のマスタ自動送受信時には、このエラーは発生しない。 ※「設定：機械・部門 No.（ホスト）」画面の「送信／受信フォルダ」の設定を確認して下さい。 ※「送信／受信フォルダ名」の先頭に「／」文字があると、ホストコンピュータの FTP サーバの種類や設定によって、このエラーが発生する可能性があります。