- No.100s[System-related Error]
- No.200s[Memory-related Error]
- No.300s[Precheck-related Error]
- No.400s, 500s[Wrapper-related Error]
- No.600s[Applicator-related Error]
- No.700s, 800s, 1000s, 1900s[Printer-related Error]
- No.1500s[Detector-related Error]
- No.1600s[Scale-related Error]
- No.1800s,4200s[Dialog Selection-related Error]

■ コンピュータと通信できません（2008）

エラー内容 | コンピュータにアクセスした時に、コンピュータから応答がなかった。
詳細 | ＜原因＞ ① 器物に LAN ケーブルが接続されていない。もしくは、LAN ケーブルが半挿し状態になっている。 ② ホストコンピュータの電源が入っていない。 ③ ホストコンピュータの FTP サーバが起動していない。 ④ ホストコンピュータに LAN ケーブルが接続されていない。もしくは、LAN ケーブルが半挿し状態になっている。 ⑤ ホストコンピュータのファイヤウォールによって、アクセスが拒否されている。 ＜サブエラー番号＞ 0000 固定
解除方法 | [OK]ボタン
ユーザー処置 |
サービス処置 |
関連個所 |
備考 |